|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ÜSKÜDAR AYŞE EREN KIZ YURDU - ZAYIF AKIM SİSTEMLERİ KEŞİF LİSTESİ** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sıra | Marka | Ürün Kodu | Açıklama | Miktar | Birim | B. Fiyatı EUR | Toplam EUR |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1. ACİL ANONS SİSTEMİ** | |  |  |  |  |
| 1.1. | Honeywell | RK-MCU | Master Control Unit - 8 Zone, Including 500W Class-D Amplifier, EN54 Certified | 1 | Adet |  |  |
| 1.2. | Honeywell | RK-AMP500 | Güç Amplifikatörü 1X500W, EN54 | 1 | Adet |  |  |
| 1.3. | Honeywell | RK-MIC | Remote Call Station, 8 Zone | 2 | Adet |  |  |
| 1.4. | Honeywell | 582411 | 6W Asma Tavan Hoparlörü - ABS, ABS Back Box Dahil, EN54 Certified | 112 | Adet |  |  |
| 1.5. | Honeywell | 581276 | 10W Çift Yollu Kolon Tip Hoparlör - ABS Kasa, Beyaz | 10 | Adet |  |  |
| 1.6. |  |  | Süpervizyon, Test ve Devreye Alma | 1 | Set |  |  |
|  |  | **2. CCTV SİSTEMİ** | |  |  |  |  |
| 2.1. | Honeywell | H4W4PER2V | 4 MP Varifocal Zoom Lensli IP Dome Kamera, IP66 | 35 | Adet |  |  |
| 2.2. | Honeywell | HC10WB5R2 | 5 MP IP IR Bullet Kamera, 2.7-13.5 mm MFZ Lens | 6 | Adet |  |  |
| 2.3. | Honeywell | HEN64304 | 64 Kanal NVR, 8x 8TB SATA Desteği, 320 Mbps Kayıt Desteği, 4K Kayıt Desteği, 16 PoE portu (Tek port maks. 25.5W, toplam 150W), 16 Alarm Girişi 6 Röle Çıkışı, İki yönlü ses iletişimi, 1 ses girişi 1 ses çıkışı, 1~30sn. Olay Öncesi Kayıt, H.265 / H.264, Smart Search, Lokal Fisheye, Dewarp, 1x eSATA, RAID 1/5/6/10 | 1 | Adet |  |  |
| 2.4. | Hikvision |  | 27" Güvenlik Monitörü, 1920x1080p | 2 | Adet |  |  |
| 2.5. | W. Digital |  | SATA Harddisk, 7x24 Güvenlik Diski, Purple Serisi | 8 | Adet |  |  |
| 2.6. |  |  | Süpervizyon, Test ve Devreye Alma | 1 | Set |  |  |
|  |  | **3. KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ** | |  |  |  |  |
| 3.1. | Honeywell | WPX49 | WIN-PAK Express Edition Softwre, 1 User | 1 | Adet |  |  |
| 3.2. | Honeywell | PRO4000KD4 | PRO4000 Kartlı Geçiş Sistemi Kontrol Ünitesi - 4 Kapı Kontrolü | 1 | Adet |  |  |
| 3.3. | Honeywell | OP10HONS | Proximity Kart Okuyucu | 4 | Adet |  |  |
| 3.4. | Tansa |  | Tripod Turnike | 1 | Adet |  |  |
| 3.5. | Tansa |  | Engelli Geçiş Turnikesi | 1 | Adet |  |  |
| 3.6. | OEM |  | Turnike Açma Butonu | 1 | Adet |  |  |
| 3.7. | OEM |  | Güç Kaynağı, 12V-4A Akü Şarj Özellikli SMPS | 1 | Adet |  |  |
| 3.8. | OEM |  | Yedekleme Aküsü, 12 V-7Ah | 1 | Adet |  |  |
| 3.9. |  |  | Süpervizyon, Test ve Devreye Alma | 1 | Set |  |  |
|  |  | **4. YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ** | |  |  |  |  |
| 4.1. | Honeywell Gent | VIGPLUS-24 | Yangın Alarm Paneli, Otomatik Adreslemeli, 1 Loop - 4 Loop'a Genişleyebilir, Her Loop için 200 -Toplamda 800 Adres Kapasitesi, Termal Printer Dahil | 1 | Adet |  |  |
| 4.2. | OEM |  | Yedekleme Aküsü, 12 Ah | 2 | Adet |  |  |
| 4.3. | Honeywell Gent | VIG-LPC-EN | Loop Kartı, 1 Loop İlavesi, 2 km | 1 | Adet |  |  |
| 4.4. | Honeywell Gent | S4-715 | Adresli Optik Duman Dedektörü, İzolatör Modüllü | 164 | Adet |  |  |
| 4.5. | Honeywell Gent | S4-710 | Adresli Isı Dedektörü, İzolatör Modüllü | 6 | Adet |  |  |
| 4.6. | Honeywell Gent | S4-710 | Adresli Kombine Dedektör, İzolatör Modüllü | 9 | Adet |  |  |
| 4.7. | Honeywell Gent | S4-700 | Dedektör Tabanı | 179 | Adet |  |  |
| 4.8. | Honeywell Gent | S4-34805 | Yangın İhbar Butonu, Resetlemeli ve İzolatör Modüllü | 25 | Adet |  |  |
| 4.9. | Honeywell Gent | S4-34895 | Buton Montaj Tabanı | 25 | Adet |  |  |
| 4.10. | Honeywell | STTR-3192R | Elektronik Flaşörlü Siren, Konvansiyonel Tip | 25 | Adet |  |  |
| 4.11. | Honeywell Gent | S4-34410 | Adreslenebilir Input Modülü, 1 Kanal, İzolatör Modüllü | 15 | Adet |  |  |
| 4.12. | Honeywell Gent | S4-34420 | Adreslenebilir Output Modülü, 1 Kanal, İzolatör Modüllü | 2 | Adet |  |  |
| 4.13. | Teknim |  | Harici Güç Kaynağı, Akü Dahil | 1 | Adet |  |  |
| 4.14. | OEM |  | Engelli WC Çağrı Butonu | 1 | Adet |  |  |
| 4.15. |  |  | Süpervizyon, Test ve Devreye Alma | 1 | Set |  |  |